**INDEX**

*8051 53*

*8051 flash programmer 57*

***A***

*ADC 0804 21*

*ATMEL 89S52 17*

***B***

*Bipedal walk 11*

*Bipedalism 12*

**C**

*Capacitor 22*

*Centripetal force 10*

***D***

*DC motor 58*

*Decoder 32*

*Diode 26*

*Dynamics 7*

***E***

*Electrical battery 29*

*Encoder 32*

***F***

*Flexible boards 56*

***G***

*Gravitational potential energy 11*

***H***

*Hondas walking assistance 51*

*HT12D 34*

*HT12E 33*

*HyperTerminal 75*

***I***

*IC 17*

*Information word 70*

*IR Sensor 25*

***K***

*Kinematics 7*

***L***

*L293D 17*

*LCD 22*

*LED 24*

***M***

*Microcontroller microprocessor 52*

*Motor drivers 63*

***P***

*PIR sensor 24*

*Power supply 28*

***R***

*Relay 28*

*Resister 21*

*RF controller 31*

*RS232 16*

***S***

*Sensor 20*

*Serial port 16*

*Serial port communication 74*

*Serial port dongle 57*

***T***

*Temperature sensor 27*

*Torque speed relation 51*

*Touch Plate 27*

*Transistor 26*

***U***

*UART 35*

*Ultrasonic sensor 22*

*UMPS 73*

***W***

*WABIAN 49*

*Walking simulation 50*

***Z***

*ZMP 48*